국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역

특정(신)기술 ․ 공법 ․ 자재 선정을 위한 설명자료

2020. 1.

	인천광역시 종합건설본부

목       차

□ 과업개요

1. 위 치 도

2. 과업현황

특정(신)기술․공법․자재 대상 현황

1. 특정(신)기술·공법·자재 대상 현황

1.1 대상현황

1.2 비점오염저감시설 적용현황

□ 제출 자료 안내

1. 제안자 제출 자료

1.1 견적서 작성시 유의 사항

1.2 제출 자료

□ 과 업 개 요

1

위 치 도

2

과 업 현 황

2.1 과업목적

본 과업은 인천광역시 검단과 일산대교를 연결하는 도로를 개설하여 일산~김포~인천 서북부를 연결하는 간선도로망을 확충하고 지역주민들의 교통 불편 해소 및 지역 균형발전을 유도하고자 함.

2.2 과업의 위치

인천광역시 서구 대곡동 452-5번지(시계) ~ 인천광역시 서구 불로동 19-3번지

2.3 총사업비

1,051억원  ▶ 국비 382억원(36%), 지방비 669억원(64%)

- 설계비 : 국비 100%

- 시설비 : 국비 70%, 지방비 30%

- 보상비 : 지방비 100%

2.4 과업기간 : 2016. 12. 22 ~ 2018. 06. 14(과업중지중)

2.5 과업내용

광로 3-24호선 L=1.36Km, 6차로(B=27.0m)

- 교차로 2개소 : 평면교차로

- 교량 2개소 : 대곡천교 신설(L=105.0m), 대곡세월교 신설(L=45.0m)

- 옹벽 2개소 : 쌓기부옹벽(L=220m, A=1,100㎡), 깎기부 옹벽(L=140m, A=3,600㎡)

광로 3-27호선 L=0.97Km, 4차로(B=22.0m)

- 교차로 1개소 : 평면교차로

- 교량 2개소 : 신여래교 신설(L=90.0m), 기존 여래교 확장(L=55.0m)

2.6 표준횡단면도

구 분		표준횡단면도	비 고
일반 구간	광로 3-24 (27.0m)		·공용중인 전 구간인 국지도 98호선 송포~ 인천간 도로와 연속성을 고려하여 동일한 표준횡단 적용
	광로 3-27 (22.0m)		·도로의 구조·시설기준에 관한 규칙 최소값 적용 및 지역주민 민원을 고려하여 보도 설치

□ 특정(신)기술․공법․자재 대상 현황

1

특정(신)기술, 공법, 자재 대상 현황

1.1 대상 현황

도로명	시설물 명칭	적용타입	설치 개수	비고
98호선	비점오염저감시설	여과형	15개

1.2 비점오염저감시설 적용현황

연번	적용타입	배수면적 (㎡)	초기우수량 (㎥/hr)	시설용량 (㎥/hr)	위치(sta)			비고
1	여과형(제조여과시스템)	8,158	40.8	50	0+000	~	0+200
2	여과형(제조여과시스템)	8,053	40.3	50	0+000	~	0+200
3	여과형(제조여과시스템)	2,522	12.6	20	0+200	~	0+300
4	여과형(제조여과시스템)	2,797	14.0	25	0+200	~	0+300
5	여과형(제조여과시스템)	2,155	10.8	20	0+300	~	0+400
6	여과형(제조여과시스템)	2,575	12.9	20	0+300	~	0+400
7	여과형(제조여과시스템)	3,168	15.8	25	0+400	~	0+600
8	여과형(제조여과시스템)	7,102	35.5	50	0+400	~	0+700
9	여과형(제조여과시스템)	5,029	25.1	35	0+600	~	0+800
10	여과형(제조여과시스템)	3,246	16.2	25	0+700	~	0+800
11	여과형(제조여과시스템)	13,656	68.3	80	0+800	~	1+330
12	여과형(제조여과시스템)	17,353	86.8	100	0+800	~	1+330
13	여과형(제조여과시스템)	19,011	95.1	120	0+460	~	0+770
14	여과형(제조여과시스템)	4,692	23.5	35	0+770	~	0+820
15	여과형(제조여과시스템)	5,257	26.3	35	0+770	~	0+820

※ 본 사업에서 제시한 비점오염저감시설인 장치형시설(여과형)의 설치는「물환경보전법」을 준수하여야 함

※ 본 특정공법 대상현황은 소규모 환경영향평가 협의내용(한강환경유역청 환경평가과-10636(2019.09.24.) 반영에 따른 사항으로, 위치는 일부 변동 가능하나 수량은 변동될 수 없음.

□ 제출자료 안내

1

제안자 제출 자료(기술의향서 제출 후 별도 요청 예정)

1.1 견적서 작성 시 주의사항

가. 견적금액은 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 직접공사비로 작성

(제경비 및 부가가치세는 제외하며 미포함 되었음을 명기)

나. 귀사의 날인 및 견적조건[규격, 수량, 납품방법(설치도)] 명시

다. 해당 자재를 설치 시 필요한 배관, 토공(터파기, 되메우기) 등 도로비점오염저감시설 설치에 필요한 모든 항목을 1식으로 산출

라. 견적금액 작성시 물가정보, 물가자료 등의 가격(최근자료, 견적요청 해당 월 기재) 중 최저가로 작성

마. 주요자재(철근 및 레미콘 등)단가는 2020년 2월 조달청 단가 활용

※ 조달청 가격(나라장터)의 경우 VAT 제외하고 반영

바. 제출된 견적금액은 누락, 오기 등의 사유로 증액 불가

사. 제출된 견적금액은 계약심사(인천시, 조달청) 과정에서 감액될 수 있으며, 이의제기 불가

아. 저가 견적 제출로 선정된 후 공사 포기 시 향후 공법선정심사에서 제외

자. 선정된 업체가 포기서 제출 시에는 차 순위 업체로 변경

1.2 제출자료

가. 특허공법 또는 특허자재에 대한 비교 안 관련내용(제공 양식 준수)

나. 투찰내역서는 발주부서에 제출하고 별도 공지함(견적서, 내역서(산출근거 포함))

다. 신기술, 특허공법일 경우 관련 특허등록증 및 신기술 인증자료 사본 제출

라. 시공실적(최근 5년간 적용건수 및 면적)